4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке

4.3.1 Количество, тип, расположение, режим работы и цвет огней внешних световых приборов на АТС должны соответствовать требованиям конструкции автотранспортного средства.

4.3.2 Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией АТС фар, сигнальных фонарей и световозвращателей допускается только в случаях, когда комплектация АТС, в том числе снятых с производства, внешними световыми приборами проводится в  соответствии с таблицей 6а и п. 4.3.2.3.

Таблица 6а - Требования Правил ЕЭК ООН к наличию внешних световых приборов на автотранспортных средствах

┌─────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│Наименование внешних │Цвет      │  Число   │Наличие приборов на АТС    │
│световых приборов    │излучения │ приборов │для категории М_1          │
│                     │          │  на АТС  │(легковые автомобили)      │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Фара дальнего света  │Белый     │ 2 или 4  │Обязательно                │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┤                           │
│Фара ближнего света  │Белый     │    2     │                           │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Передняя             │Белый или │    2     │Рекомендуется              │
│противотуманная фара │желтый    │          │                           │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Фара заднего хода    │Белый     │ 1 или 2  │Обязательно                │
├───────────┬─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Указатель  │Передний │Желтый    │    2     │Обязательно                │
│поворота   ├───────-─┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│           │Задний   │Желтый    │    2     │Обязательно                │
│           ├─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│           │Боковой  │Желтый    │    2     │Обязательно                │
├───────────┴─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Фонарь сигнала       │Красный   │    2     │Обязательно                │
│торможения           │          │          │                           │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Дополнительный сигнал│Красный   │ 1 или 2  │Рекомендуется              │
│торможения           │          │          │                           │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Передний габаритный  │Белый     │    2     │Обязательно                │
│огонь                │          │          │                           │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Задний габаритный    │Красный   │    2     │Обязательно                │
│огонь                │          │          │                           │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Задний               │Красный   │ 1 или 2  │Обязательно                │
│противотуманный      │          │          │                           │
│фонарь               │          │          │                           │
├───────────┬─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Стояночный │Передний │Белый     │    2     │Рекомендуется              │
│огонь (при ├─────────┼──────────┼──────────┤                           │
│совмещении │Задний   │Красный   │    2     │                           │
│с боковыми ├─────────┼──────────┼──────────┤                           │
│указателями│Боковой  │Желтый    │    2     │                           │
│поворота и │         │          │          │                           │
│боковыми   │         │          │          │                           │
│габаритными│         │          │          │                           │
│фонарями)  │         │          │          │                           │
├───────────┴─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤

├───────────┴─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Фонарь освещения     │Белый     │  1 или   │Обязательно                │
│заднего              │          │  более   │                           │
│государственного     │          │          │                           │
│регистрационного     │          │          │                           │
│знака                │          │          │                           │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Дневной ходовой огонь│Белый     │    2     │Рекомендуется              │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Переднее             │Белый     │    2     │Обязательно         для АТС│
│светоотражающее      │          │          │ с убирающимися фарами.    │
│устройство           │          │          │                           │
│(нетреугольной формы)│          │          │                           │
├───────────┬─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│Заднее     │Нетреуго-│Красный   │    2     │Обязательно                │
│светоотра- │льной    │          │          │                           │
│жающее     │формы    │          │          │                           │
│устройство │         │          │          │                           │
└───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────────────────────┘

4.3.2.1 Отсутствие рассеивателей внешних световых приборов не допускается.

4.3.2.3 При эксплуатации АТС допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмотрена конструкцией АТС.
На АТС, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на используемые на АТС других марок и моделей.

4.3.3 Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в кабине (салоне), должны быть работоспособны.

4.3.4 Угол наклона плоскости (см. рисунок 1), содержащей левую (от АТС) часть верхней светотеневой границы пучка ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, измеренный в вертикальной плоскости, параллельной продольной центральной плоскости АТС, должен быть в пределах +- 0,5% нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и (или) обозначенного на АТС. При отсутствии на АТС и в эксплуатационной документации данных о нормативном значении угла регулировки фары типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR должны быть отрегулированы в соответствии с указанными на рисунках 1,а или 1,б и в таблице 7 значениями угла наклона светового пучка альфа к горизонтальной плоскости. Нормативы угла регулировки заданы значениями угла альфа в зависимости от расстояния Н установки оптического центра фары над плоскостью рабочей площадки для расстояния L от оптического центра фары до экрана, или расстоянием R по экрану от проекции оптического центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.

а) для режима "ближний свет" с наклонным правым участком светотеневой границы;
б) для режима "ближний свет" с ломаным правым участком светотеневой границы;
в) для противотуманных фар

Таблица 7 - Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фар и расстояния до экрана

┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│     Расстояние от     │   Номинальный угол    │    Расстояние R от    │
│оптического центра фары│наклона светового пучка│ проекции оптического  │
│ до плоскости рабочей  │  фары в вертикальной  │центра до светотеневой │
│    площадки Н, мм     │    плоскости альфа    │границы фары на экране,│
│                       ├───────────┬───────────┤ удаленном на 10 м. мм │
│                       │ угл. мин  │     %     │                       │
├───────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┤
│До 600                 │    34     │   1,00    │          100          │
│                       │           │           │                       │
│От 600 до 700          │    45     │   1,30    │          130          │
│                       │           │           │                       │
│" 700 " 800            │    52     │   1,50    │          150          │
│                       │           │           │                       │
│" 800 " 900            │    60     │   1,76    │          176          │
│                       │           │           │                       │
│" 900 " 1000           │    69     │   2,00    │          200          │
│                       │           │           │                       │
│" 1000 " 1200          │    75     │   2,20    │          220          │
│                       │           │           │                       │
│" 1200 " 1500          │    100    │   2,90    │          290          │
└───────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────┘

Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR от вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должно быть не более +- 0,5%.
На АТС, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке АТС должно устанавливаться в положение, соответствующее загрузке.
Точка пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы пучка ближнего света должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета.

4.3.5 Сила света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в направлении оптической оси фары и в направлении 52' вниз от левой части светотеневой границы, должна соответствовать значениям, указанным в таблице 7а.

Таблица 7а

┌────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐
│      Тип фары      │    Сила света в     │Сила света в направлении 52'│
│                    │     направлении     │вниз от левой части световой│
│                    │оптической оси фары, │   границы, кд, не менее    │
│                    │    кд, не более     │                            │
├────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
│       C; CR        │         800         │           1600*            │
├────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────┤
│  НС; HCR; DC; DCR  │         950         │           2200*            │
├────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┤
│* В  случае  несоответствия  параметров,  полученных  при  неработающем│
│двигателе, проводят измерение при работающем двигателе.                │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Проверку параметров, указанных в таблице 7а, проводят после регулировки положения светового пучка ближнего света по 4.3.4. При несоответствии параметров фары указанным в таблице 8 нормативам проводят повторную регулировку в пределах +- 0,5% в вертикальном направлении от номинального значения угла по 4.3.4 и повторное измерение силы света.

4.3.6 Фары типов R, HR, DR должны быть отрегулированы так, чтобы центр светового пучка совпадал с точкой пересечения оптической оси фары с экраном (точка 7 на рисунках 1,а и 1,б).

4.3.7 Сила света всех фар типов R, HR, CR, HCR, DR, DCR, расположенных на одной стороне АТС, в режиме "дальний свет" должна быть не менее 10000 кд, а суммарная величина силы света всех головных фар указанных типов не должна быть более 225000 кд.

4.3.8 Силу света фар типов CR, HCR, DCR в режиме "дальний свет" измеряют в направлении оптической оси фары.

4.3.9 Силу света фар типов R, HR, DR измеряют в направлении оптической оси фары после проведения регулировки по 4.3.6.

4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как указано на рисунке 1,в и в таблице 8.

Таблица 8

┌───────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│     Расстояние от     │  Номинальный угол   │Расстояние К от проекции │
│оптического центра фары│  наклона светового  │ оптического центра фары │
│ до плоскости рабочей  │    пучка фары в     │ до светотеневой границы │
│    площадки Н, мм     │    вертикальной     │ на экране, удаленном на │
│                       │   плоскости альфа   │        10 м, мм         │
│                       ├───────────┬─────────┤                         │
│                       │ угл. мин. │    %    │                         │
├───────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│      250 ... 750      │    69     │   2,0   │           200           │
├───────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│     750 ... 1000      │    140    │   4,0   │           400           │
└───────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────────────────┘

При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.

4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения светотеневой границы.
При несоответствии силы света указанной выше величине проводят повторную регулировку не ниже минус 0,5% в вертикальном направлении от номинального значения угла по 4.3.10 и измерение силы света.

4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.

4.3.15 Габаритные, контурные огни, а также опознавательный знак автопоезда должны работать в постоянном режиме.

4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.

4.3.17 Фара заднего хода должен включаться при включении передачи заднего хода и работать в постоянном режиме.

4.3.18 Указатели поворотов должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90 +- 30) проблесков в минуту или (1,5 +- 0,5) Гц.

4.3.19 Аварийная сигнализация должна обеспечивать синхронное включение всех указателей поворота в проблесковом режиме с частотой по 4.3.18.
4.3.20 Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака должен включаться одновременно с габаритными огнями и работать в постоянном режиме.

4.3.21 Задние противотуманные фонари должны включаться только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и работать в постоянном режиме.

4.3.22 Светоотражающий маркировочный материал, используемый для светоотражающей маркировки АТС, должен быть маркирован по ГОСТ Р 41.104. Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки не допускаются.